第一章 乐山市五通桥区人民医院

院内采购采购公告

1. 采购项目名称：背囊化医疗应急快速反应小分队装备采购

项目采购编号：YNCG2025007

采购项目内容（详细要求请看附件）：

二、参加采购的供应商数量：三家及以上；在乐山市五通桥区人民医院官方网站上发布公告（https://www.wtqqrmyy.cn/）；本项目若有补遗或更正公告会在官网上发布，请参加采购的供应商随时关注；若因以上原因造成的损失由供应商自行负责。

三、供应商参加本次采购活动需要提交的资料：

1.潜在响应供应商可直接从本公告的附件中下载相关文件（如对文件有异议，应在本公告的有效时间电话询问或以书面提出合理质疑。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在供应商认同文件的全部内容，采购办不再受理响应供应商对采购公告或相关文件的质疑。）

2.提交资料应按照采购文件中的承诺函、廉洁承诺书、采购资质要求、技术及商务要求提供2套。

3.报价以及资料，采购响应文件封面请注明项目名称、联系人、联系电话、自行密封并加盖公章。

4.请满足上述资质要求的供应商于2025年5月20日17:00之前将资料送至乐山市五通桥区人民医院采购办（行政楼三楼楼梯处），在截至时间以后送到的响应文件将被拒绝并退还给供应商。

四、其他要求（参加采购的供应商视为全部接受以下条款）

1.方案报价在30日内有效，报价包括供应商履约过程中的服务费、人工、差旅、保险、税金与供应商履约所需要的其他所有费用。

2.在供应商满足相关资质要求及服务要求的条件下，采购采用综合评分法，中标结果由医院网站公示，中标公司请在公示后30日内到采购办签订合同，超过公示后30日不响应签订合同的视为放弃中标资格，放弃中标资格或因不可抗力提出不能履行合同的，将按照排名先后顺序依次替补或重新招采。

3.本项目不接受联合体。

联系人:徐老师 联系电话:0833-3211269

**第二章 采购须知**

**一、院内采购总则**

1.本采购项目参照《中华人民共和国政府采购法》《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》等有关法律、法规和规章，通过综合评分的方式确定成交供应商。

2.本项目采购范围包括价格、质量、服务等方面内容，交货时间在合同中约定。

3.本采购项目最低要求：符合资质条件、技术参数及商务要求且报价不超过最高限价。

4.供应商自行承担本项目采购活动所发生现场踏勘、标书制作等费用。

**二、采购响应文件的编制**

1.采购响应文件的密封：须提供标书一份，密封于一个包装袋内，封口处加盖单位鲜章，封面须注明：“项目名称： ”，“项目编号： ”，“于 年 月 日 时 分前不得拆封”等字样。未按询价文件要求密封的响应文件将被拒收。

2.采购响应文件分正（副）本装订，一正一副，须用A4幅面纸张打印装订。

3.采购响应文件的打印和书写应清楚工整，签字确认并加盖公章，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

**三、院内采购会议的召开**

院内采购会议顺序:

1.院内采购由采购办主持；

2.由监督人员检查采购响应文件密封情况；

3.将符合密封要求的资格、技术商务、报价响应文件送评审小组评审；

4.采购结束后，由评审小组根据报价情况，推荐成交候选供应商。

**四、质疑提出与答复**

供应商对采购文件中资格、技术、商务要求以及对采购文件编制、采购程序的询问或质疑，可以电话进行询问或以书面形式实名签字盖章在递交院内采购文件截止时间前一日之前向采购办提出，并由采购办进行统一回复。供应商在3个工作日内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑采取书面形式，质疑函原件采取当面递交采购办。受理日期则以采购办收到质疑函原件之日计算。受理联系人及联系方式见公告采购办联系人。

**第三章 采购程序和成交标准**

采购办将根据采购邀请中规定的递交文件截止时间前接受供应商响应文件，并按以下程序组织采购：

一、组织采购评审对供应商递交的响应文件进行资格审查和符合性审查。

二、通过资格审查和符合性审查供应商数量不足三家的，本次采购活动终止。

出现但不限于下列情况之一的，其响应文件将被视为无效文件不予通过资格审查和符合性审查：

1.资格不符合要求的；

2.响应文件未实质性响应采购文件要求的；

3.响应文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人授权的；

4.所报总价超出项目预算且无法支付的；

5.不同供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

6.负偏离。

三、在采购中，采购的任何一方不得透露与采购有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购轮次一般为一轮（评审小组可根据采购情况调整轮次）。如供应商在采购过程中存在违法、违纪行为，评审小组将不允许其参加最后报价。采购结束后，评审小组要求供应商现场进行最终报价填报后，评审小组根据符合采购需求、质量和服务相等且综合评分最高的原则推荐成交候选供应商，由采购人授权评审小组确认成交供应商，采购办于2个工作日内在乐山市五通桥区人民医院网上公告成交结果。

四、成交标准：按采购最终报价为依据（未组织二次报价的，以报价响应文件中的报价为依据），体现满足采购项目要求,且综合评分最高原则确定成交供应商。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人组织评标小组按照采取随机抽取方式确定第一候选人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则价格最低的供应商确定第一候选人。价格也相同时，由采购人组织评标小组按照采取随机抽取方式确定第一候选人，其他投标无效。

五、院内采购评审小组的组建。评审小组依法由三人及以上单数组成。

六、低于成本价不正当竞争预防措施

1.在评审过程中，供应商报价明显低于其他有效供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，采购小组应当要求其在半小时内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，采购小组应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3.供应商提供书面说明后，采购小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，采购小组应当将其响应文件作为无效处理。

七、采购工作纪律和注意事项。在采购活动中，供应商、评审成员、组织采购工作的有关工作人员应严格遵守相关纪律规定，注意以下事项：

1.不得泄露采购活动在应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.供应商不得相互串通报价；不得向评审成员行贿谋取成交；不得以他人名义或者其他方式弄虚作假骗取成交；不得以任何方式干扰、影响采购活动。

3.评审成员不得收受他人财物或者其他好处，不得向他人透露采购活动中的各个细节和标准情况。在采购活动中，不得擅离职守，影响采购活动的进行，不得使用本采购文件规定以外的因素和标准进行评审、比较。

4.组织采购的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露采购活动中各有关细节及推荐评审情况。在采购活动中不得擅离职守，影响采购活动的正常进行。

**（采购封面）**

**乐山市五通桥区人民医院采购项目**

院内询价、采购、谈判、遴选文件

**项目名称：**

**项目编号：**

**供应商名称：**  **（盖章）**

**联系人及电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

年 月 日

承诺函

乐山市五通桥区人民医院

我方作为本次采购项目的供应商，根据供应商采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次供应商采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

二、我方完全接受本项目供应商采购文件中规定的要求，如对供应商采购文件有异议，已经在供应商采购截止时间届满前依法进行维权，不存在对供应商采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、我方完全接受并认可本项目供应商采购文件中规定的要求，并通过我方的响应文件对供应商采购文件的规定要求做出了全面的积极响应，如因我方提供的响应没有完全达到或符合本项目供应商采购文件的规定要求，评审小组、本项目采购人等单位或组织按国家法律法规及供应商采购文件的规定要求做出的认定、处置行为，我方完全同意。

四、我方完全尊重并认可本项目供应商采购文件中规定并赋予本项目采购人“自主采取公平、择优的方式选择”的权利，对本项目采购人选择的结果完全认同并无异议。

五、参加本次供应商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的供应商采购活动的行为。

六、参加本次供应商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的供应商采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

七、供应商响应文件中提供的技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：XXXX

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日期：2025年 月 日

购销廉洁、诚信承诺书

乐山市五通桥区人民医院：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司特作出以下承诺，并严格遵守：

一、本公司严格按照《民法典》及购销合同约定购销相关产品。

二、本公司不得以任何名义和形式的回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不得向医院工作人员安排娱乐活动，以及提供现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

三、本公司指定 （联系电话： ）作为销售代表洽谈业务。销售代表严格在工作时间到医院指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销相关产品，不得借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

四、本公司在参加甲方组织的采购活动中，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照医院对经销商资质管理规定和报价要求，备齐所需资料，并保证投标（报价）文件中所提供的全部材料真实、有效和合法，不伪造、变造所提供的相关价格依据（如公司向省内上级或同级医院的销售发票、应税劳务清单、购销合同、公司进货发票复印件以及其它有效价格证明等），不提供虚假信息，不以弄虚作假的方式骗取中标或成交资格。

五、本公司如违反本承诺，愿意接受医院相关处罚规定。

供应商或厂家名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2025年 月 日

1. **采购资质要求**

资格性文件：供应商应当提供的资格要求的相关证明材料（缺少一项投标无效处理）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查项目 | 合格条件 | 备注 |
| 1 | 三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本；三证合一的只须提供营业执照副本；事业单位、社会团体提供法人登记证书复印件 | 有效 | 复印件加盖公章 |
| 2 | 提供承诺，购销廉洁、诚信承诺书 | 有效 | 盖章 |
| 3 | 法定代表人授权委托书（法定代表人参与的须提供法定代表人证明书），法定代表人和授权代表的身份证 | 有效 | 盖章 |
| 4 | 供应商通过“信用中国”([www.creditchina.gov.cn)](http://www.creditchina.gov.cn))、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)网站查询公告发布之日起前三年的信用记录，无不良记录 | 有效 | 网页截图盖公章 |
| 5 | 投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证或备案凭证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表（仅限医疗器械适用） | 有效 | 项目1不涉及，用于项目2包医疗设备 |
| 6 |  |  |  |

**第五章 采购项目技术、服务及其他商务要求**

项目1：衣服背包及配套物资，预算3.7万元

技术参数要求：

每套(以下参数为一套)衣服每套限价1723元，总共9套，共计 15184元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格 | 类似参考图片 | 参数 |
| 冬上 衣 （含 抓绒  内 胆） | 件 |  | 面料要求：(1)采用塔丝隆牛津布面料，成份为 100% 锦纶 短纤维;工艺要求采用精细交织技术及特殊整 理工艺,背面复合乳白色防水透湿 TPU 膜;布质 要求轻盈柔软、光洁、平滑，伸缩回弹不变形， 易于保养;性能要求防寒、防风、防水、防潮， 透气性强，不致过敏 ;全 线位密封，防寒、防风、防水。(2)100%锦纶，不得含有甲醛成分，洗前耐静水压>50kPa/min，面料透湿率≥10000g/(㎡ ·24h)，表面抗湿性≥4 级，撕破强力≥70N。(3)面料防护性能的抗合成血液穿透性符合 GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》。2.颜色要求：采用绣红色(哈佛红)和藏青色搭配，颜色应符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》相关 规定。内胆采用高保温 抓绒材料，保暖性能强， 超轻耐洗，不容易变形。抓绒面料克重为不小于 320g/㎡。颜色**：**全部为 黑色。款式：（1）抓绒 内胆可以拆卸，并可单 独穿着；（2）内部有较大的口 袋，方便存放对讲机、 手机等怕冷怕湿物件。 |
| 春秋 夹克 | 件 |  | 采用塔丝隆牛津布面料，成份为 100% 锦纶短 纤维；工艺要求采用精 细交织技术及特殊整理工艺,背面复合乳白色防水透湿 TPU 膜；布质 要求轻盈柔软、光洁、平滑，伸缩回弹不变形， 易于保养；性能要求防 寒、防风、防水、防潮(吸 水率少于自重的 1%)，透 气性强，不致过敏；全线位密封，防寒、防风、 防水（5000mm）、透气性（5000g/m2/24h）强； 克重不少于 140g/㎡。颜色要求:采用绣红色 （哈佛红）和藏青色搭 配，颜色应符合《中国 卫生应急服装技术规范 (试行)》相关规定。 |
| 单裤 | 条 |  | 表层：100%锦纶短纤维塔丝龙 牛津布，颜色藏青色；表面防 水处理，背面复合乳白色防水 透湿 TPU 膜；耐静水压≥  50kPa/min 透湿量≥ 5000g/(㎡ ·d)内里：100% 消光长丝、涤丝 网眼布。克重 55g/㎡ |
| 衬衣 | 件 |  | 上衣：白色，面料：65%棉， 35%涤，舒适透气，吸汗性 好. (1)采用中国人民 JF 军 07 款陆夏常服款式；(2)袖子内增加宝剑袢， 方便挽起做短袖穿着。(3)上臂有挂臂章的扣。 |
| 速干 白色 T 恤 （方 领） | 件 |  | 1、颜色：白色  2、高科技速干面料拥有 高吸水性，快干，快速 排汗，适合户外作业。  3、缝纫针距 0.2mm，比 市面上的更精致。  4、面料成分： 100%涤纶； 面料克重：180 克  5、胸前和左袖口分别印 有中国卫生和国旗标书。 |
| 速干 哈佛 红 T 恤 （方 领） | 件 |  | 1、速干衣面料符合《中  国卫生应急服装技术规范》。  2、高科技速干面料拥有 高吸水性，快干，快速 排汗，适合户外作业。  3、缝纫针距 0.2mm，比 市面上的更精致。  4、面料成分： 100%涤纶； 面料克重：180 克  5、胸前和左袖口分别印 有中国卫生和国旗标书。 |
| 应急 马甲 | 件 |  | 颜色搭配要求和面料要求：(1)采用专用的哈佛红 和藏青色搭配。  (2)采用塔丝隆牛津布面料，成份为 100%锦纶短纤维; 工艺要求采用精细交织技 |
| 户外 帽 | 顶 |  | 尺寸规格**:**单一尺寸规格，可以调 节后部松紧拉扣以保证 头型符合度。标识**：**帽子有中国卫生 标识，采用多彩立体电 脑绣花制作，样式须符 合卫生系统统一标识的 要求，颜色采用金光红 |
| 臂章 | 枚 |  | 中间位置是“红花白十 字 ”图案，上下分别绣 有地域名称和队伍处置 类别。样式参照《国家 卫生应急队伍标识》标 准。 |
| 户外  四季  鞋 | 双 |  | 鞋帮复合帆布（防泼水）黑色面布 涤 60/维20/棉 20，30s/3、 2/2 方平+深灰 389dtex 涤丝皱组织里布 |

以上规格为一套（报价应报出具体单价、数量、总价）。

分类背囊和装备配置，总价21816元

(一)单兵处置背囊

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 功能要求 |
| 携挎包/腰包 | 个 | 4 | 260 | 分隔系统，色标；物品卡、收纳袋(具备背负带、承重4kg)  仅做参考 |
| 对讲机 | 个 | 4 | 4400 | 技术要求：DMR数模对讲；蓝牙无线耳麦（210）；空旷区域距离>5 公里；写频线2根，写频软件1套（160） |
| 卫星电话 | 个 | 1 | 9800 | 天通卫星电话+北斗短报文+北斗定位；可扩展便携网关实现IP 互联。含第一年卫星电话卡及通信费 |
| 笔形电筒 | 个 | 4 | 120 |  |
| 头灯 | 个 | 4 | 80 | 200-999流明、0-199米、AA/AAA14500、Type-C USP |
| 笔/记录本 | 套 | 4 | 40 | 带卡板 |
| 安全剪刀 | 把 | 4 | 60 | 金属手柄 |
|  |  |  | 14760 |  |

(二)检伤处置背囊

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 功能要求 |
| 分类背囊 |  | 1 | 460 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡  背包和铝合金背架可单独使用  仅做参考 |
| 报警口哨 | 个 | 2 | 6 |  |
| 手持扩音喇叭 | 个 | 2 | 120 | 手柄可折叠 |
| 警戒带 | 卷 | 1 | 15 | 50米 |
| 标识旗(垫)和荧光棒 | 套 | 1 | 10 | 分区标识旗(垫)为红黄绿黑四色，荧光棒为红黄绿白四色 |
|  |  |  | 611 |  |

(三)救援器材背囊

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 功能要求 |
| 斜挎背囊 | 个 | 1 | 260 | 分隔系统，色标，物品卡 |
| 分类背囊/背架 | 个 | 2 | 1800 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡  6332297becc5fae18e90fff03a3eb6a  仅做参考 |
| 医用垃圾袋 | 个 | 10 | 50 | 含塑料尼龙封口扎带 |
| 医用锐器盒 | 个 | 3 | 15 | 折叠式 |
| 安全剪刀 | 把 | 3 | 45 |  |
|  |  |  | 2170 |  |

(四)药品药剂背囊

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 功能要求 |
| 分类背囊 | 个 | 1 | 900 | 背负系统，分隔系统，药品载具系统，色标，物品卡  6332297becc5fae18e90fff03a3eb6a  仅做参考 |
| 医用锐器盒 | 个 | 2 | 10 | 规格≤0.5L |
| 医用垃圾袋 | 个 | 2 | 10 | 含塑料尼龙封口扎带 |
| 安全剪 | 个 | 2 | 30 |  |
|  |  |  | 950 |  |

(五)创伤处置背囊

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 功能要求 |
| 分类背囊 | 个 | 2 | 1800 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡  6332297becc5fae18e90fff03a3eb6a  仅做参考 |
| 安全剪刀 | 把 | 2 | 30 |  |
| 医用垃圾袋 | 个 | 10 | 50 | 含塑料尼龙封口扎带 |
| 医用锐器盒 | 个 | 3 | 15 |  |
|  |  |  | 1875 |  |

(六)中毒处置背囊

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 功能要求 |
| 分类包囊 | 个 | 3 | 1380 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡  仅做参考 |
| 安全剪刀 | 把 | 1 | 20 |  |
| 医疗垃圾袋 | 个 | 5 | 5 | 含塑料尼龙封口扎带 |
| 物品收纳袋 | 个 | 10 | 5 | 塑料，伤员贵重物 |
| 水桶 | 个 | 2 | 20 | 折叠式硅胶；皮肤、伤口洗消；器具和防具消毒 |
| 毛巾 | 张 | 5 | 10 | 洗消 |
| 医用垃圾袋 | 个 | 10 | 5 | 含塑料尼龙封口扎带 |
| 医用锐器盒 | 个 | 3 | 5 | 规格≤0.5L |
|  |  |  | 1450 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素**  **及权重** | **分值** | **评分标准** | **说 明** |
| 1 | 报价 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30%×100；（最低价基准法） | 共同评审因素 |
| 2 | 技术要求 | 20 | 根据供应商对技术，完全响应文件要求没有负偏离的得满分，有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 | 技术类评审因素 |
| 3 | 样品评审 | 40 | 1. 样品质量10分 2. 样品是否符合要求10分 3. 样品舒适度10分 4. 样品功能10分   本项需要对样品打分，不提供样品为0分，需要提供的样品为：冬上衣，春秋夹克，鞋子，2种分类背囊，如果标书为邮寄，在样品中请写清楚回寄地址，以便评审后发到付快递 | 技术类评审因素 |
| 4 | 售后服务 | 20 | 根据投标人针对本项目提供的供货服务方案，包括但不限于：1、运输方式2、供货期保障措施3、供货人员安排等进行综合评分4、产品质量保障。每项5分 |  |

项目2：医疗设备一批，预算3.6万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单价 | 数量 | 总价（元） | 技术参数 |
| 便携式多参监护仪 | 3100 | 2 | 6200 | 1. 监护仪尺寸和重量  ▲M7: 尺寸：246.5\*146.4\*50.7mm±5 液晶屏尺寸：大于等于7英寸  2. 工作环境符合  温度范围 工作温度：5～40 ℃ 湿度范围 工作湿度：15%～80%,无凝结  大气压力复合：86.0kPa~106.0kPa  3. 电气规格：  220V±10%,50Hz±2%,  4. 电池：  内置锂电池： ≥2200mAh 可充电锂电池  三、心电规格 (ECG)  1. 导联模式：五导联或三导联可选  三导联：RA、LA、LL, 导联方式：I,II,Ⅲ  五导联：RA、LA、LL、RL、V, 导联方式：I,II,Ⅲ,aVR,aVL,aVF,V  2. 增益： 0.25,0.5,1,2,自动  3. 心率：心率范围： 成人 15～300bpm (搏/分) 新生儿/儿童 1 5～350 bpm (搏/分)  4. 精度： ±1%或±1bpm, 取大者  5. 分辨率：1bpm (搏/分)  6. 带宽 诊断模式：0.05～130Hz; 监护模式：0.5～40Hz; 手术模式：1～20Hz  7. 共模抑制比  诊断模式>90 dB 监护模式>100dB 手术模式>100dB  8. 心率报警范围  上限(成人):17～ 300bpm  上限(新生儿/儿童): 17～350 bpm 下限(成人):15～298bpm  下限(新生儿/儿童):15～348bpm 分辨率：±1bpm  报警限误差：±1%或±1bpm, 取大者  四 、呼吸规格 (RESP)  1. 测量方法：RA-LL阻抗法  2.测量范围：成人： 0～120BrPM 儿童/新生儿：0～150 BrPM  在 7BrPM~120BrPM 范围内，测量误差应为±2BrPM。其它范围内误差不予定义  五、血氧规格 (SPO2)  1. 测量范围： 0～100%  2.分辨率： 1%  3. 精度：在70%～100%范围内，测量误差应为±4%; 在0%～69%范围内，测量误差不予定义  六、脉率规格(PR)  1. 测量范围：30～240 bpm  2. 分辨率：1bpm  3. 精度：±3bpm  七、无创血压规格 (NIBP)  1. 测量技术：振荡法  2. 测量参数：收缩压、舒张压、平均压  3. 测量模式：手动、连续、自动  4.连续测量模式的测量时间：5分钟  5. 自动测量模式的测量间隔时间：1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480 分钟  6. 计量单位：mmHg/KPa  7. 测量范围和精度：  测量范围：  成人 收缩压：40～270mmHg 舒张压：10～210mmHg 平均压：20～230mmHg  儿童 收缩压：40～200mmHg 舒张压：10～150mmHg 平均压：20～165mmHg  新生儿 收缩压：40～135mmHg 舒张压：10～95mmHg 平均压：20～110mmHg  静态压力范围：0～300mmHg 静态压力精度：±3 mmHg  血压精度：最大平均误差 5 mmHg;  最大标准偏差8mmHg  9. 过压保护  成人模式300 mmHg±10mmHg  儿童模式240mmHg±10mmHg  新生儿模式150mmHg±10mmHg  八、体温规格 (TEMP)  1. 测量范围：0～50℃ 2. 分辨率：0.1℃  3. 报警准确度： 0.1C(不包含传感器误差)  4. 通道数：单通道  九、 呼吸末二氧化碳规格 (ETCO2)  1.CO2 测量范围0～99mmHg(OkPa～13.2kPa)  2. 精度0～40mmHg(0 kPa～5.33kPa) ±2mmHg(±0.3 kPa)  41～76mmHg(5.47 kPa～10.1kPa) ±5mmHg(±0.7 kPa) 77～99mmHg(10.3kPa～13.2kPa) ±10mmHg(±1.3 kPa)  3. 分辨率1mmHg(0.1kPa)  4. 报警设置范围0～99mmHg(OkPa～13.2kPa)  5. 报警准确度±1mmHg(±0.1kPa) |
| 呼末二氧化碳检测仪 | 11200 | 1 | 11200 | CO₂测量范围  0-99mmHg  0-9.9 kPa  0-9.9%  CO₂测量精度  0-40mmHg±2mmHg  41-99mmHg±8%  0-5.3%±0.26%  5.4-9.9%±8%  0-5.3kPa±0.26%  5.4-9.9kPa±8%  呼吸率测量范围  3-150bpm  呼吸率测量精度  ±1bpm  显示屏  ≥1.4寸彩色TFT  重量 ＜70g(含碱性电池）  使用温度  0 to 40℃  使用大气压  70 to 120kPa  数据传输  蓝牙(可选)  系统响应时间  ＜500ms  成人气道适配器  死腔≤6ml  小儿/婴幼儿气道适配器  死腔≤1ml |
| 除颤仪（AED） | 7400 | 1 | 7400 | 1.主机设备使用寿命≥8年。（提供机身铭牌证明使用寿命）  2.投标设备具备便携把手。支持开盖开机。  ▲3.开机后设备主机界面可有效操作按键及拨片≤3个（包含实体和非实体按键），防止误操作。有效操作是指：按键后，设备具有对应的按键功能反馈。（提供产品说明书或实机特写图片佐证按键及拨片≤3个）  4.工作温度范围至少满足-5℃～50℃，且从室温环境下进入-10℃环境后，至少能工作60分钟，工作湿度范围：5～95%，非冷凝。  5.抗冲击/跌落性能：具备抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1m跌落冲击无损。  ▲6.采用双相波技术，支持成人以及儿童，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，支持病人阻抗范围：20Ω-300Ω。（提供产品说明书佐证）  ★7.输出能量：成人最大除颤能量≥360J，设备具备独立放电按钮，放电按钮上具有放电标识。（提供产品说明书佐证）  ▲8.支持200J能量除颤次数大于350次。（提供产品说明书佐证）  9.从开机到200J放电准备就绪时间≤7s。  10.开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s。  ▲11.单副电极片出厂有效期：≥36个月。（提供电极片标签图片，并能明确证明有效期不小于36个月）  12.可自动识别电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。  ▲13.使用与投标产品同品牌专用电池，电池有效期≥6年，同时标注失效日期。（提供电池标签图片，并能明确证明电池有效期≥6年）  ★14.支持中英文双语，主机面板具有快速切换中英文实体按键，符合公共领域使用要求。（提供实机特写图片或产品说明书佐证）  15.AED设备支持成人和小儿患者类型快速一键切换，自动切换提示信息、除颤能量。  ▲16.标配CPR节拍器，提供按压质量实时语音指导，提高CPR按压质量，支持30：2或15：2。语音播放最大音量不小于80dB。（提供产品说明书佐证）  ▲17.设备主机界面具备电池电量百分比数值显示功能，直观显示电池电量。（提供投标产品实机图片佐证）  18.数据传输：主机设备支持升级配置3G或4G或5G或WIFI传输功能。  19.AED设备支持USB数据导出功能。（提供投标产品实机图片佐证）  20.支持每日、每周设备自检，列明自检项目，设备可存储大于1000份自检报告和大于500条报警事件。（提供产品说明书佐证） |
| 加温加压输液仪 | 11200 | 1 | 11200 | 1、安全类型：I 类BF型防除颤；  2、运行模式：连续运行；  3、防护等级不低于IPX2;  4、电源条件：100VAC～240VAC 50Hz/60Hz;  5、最大加热功率: ≥200VA ;  7、设定温度自动记忆功能；  8、可插拔式加热管路；  ▲9、自动识别加热管路规格；  10、加热管规格类型，满足市面上各种型号输液管品规，根据需求任意搭配  11、温度调整步距：0.5℃；  12、温控精度：±1.0℃；  ▲13、预热时间： 从室温23℃加热到39℃的时间应＜60秒；  14、加热输出状态通过颜色条显示，用于安全提醒并及时设置合适的温度；  15、加热指示采用动态标识；  16、具备设定温度自动记忆功能；  17、常采微电脑精准控制温度报警系统；  18、报警及保护：低温报警、高温报警、超温报警、传感器故障报警、加热故障报警；  ▲19、具有加热温度自动补偿功能 |

★为实质性要求，带▲需要提供相应佐证（彩页或者检测报告）

评分标准：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素**  **及权重** | **分值** | **评分标准** | **说 明** |
| 1 | 报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30%×100；（最低价基准法） | 共同评审因素 |
| 2 | 技术要求 | 30 | 根据供应商对技术，完全响应文件要求没有负偏离的得满分，有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止。 | 技术类评审因素 |
| 3 | 售后服务 | 40 | 根据投标人针对本项目提供的供货服务方案，包括但不限于：1、运输方式2、供货期保障措施3、供货人员安排等进行综合评分4、产品质量保障，每项10分 | 技术类评审因素 |

商务要求：

1. 响应时间：签订合同后20日内完成交货。
2. 服务要求：供应商必须在限期进行交货。
3. 付款方式：验收并收到发票以后60日内支付货款。
4. 质量要求：

（1）乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（2）货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

（3）货物出现质量问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

1. 违约责任：

甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之十的违约金；

（2）甲方逾期支付超过60天货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额年利率2.65%的违约金；逾期付款超过60天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之贰/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之十的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

1. 解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门协调解决，协商或协调不成功的，双方均可向五通桥区人民法院提起诉讼依法维护其合法权益。